**FIA\_AFL.1** 認証失敗時の取り扱い

下位階層 ：なし

依存性 ：FIA\_UAU.1 認証のタイミング

**FIA\_AFL.1.1 TSF** は、**[**割付**:** 認証事象のリスト**]**に関して、[選択: [割付: 正の整数値]、[割付: 許容可能な値の範囲]内における管理者設定可能な正の整数値**]**回の不成功認証試行が生じたときを検出しなければならない。

* [割付: 認証事象のリスト]：
* [選択: [割付: 正の整数値]、[割付: 許容可能な値の範囲]内における管理者設定可能な正の整数値]：

**FIA\_AFL.1.2** 不成功の認証試行が定義した回数[選択：に達する、を上回った]とき、TSF は、[割付: アクションのリスト]をしなければならない。

* [選択：に達する、を上回った]
* [割付: アクションのリスト]

**FIA\_SOS.1** 秘密の検証

下位階層 ：なし

依存性 ：なし

**FIA\_SOS.1.1 TSF** は、秘密が[割付: 定義された品質尺度]に合致することを検証するメカニズムを提供しなければならない。

* [割付: 定義された品質尺度]：

**FIA\_UAU.2** アクション前の利用者認証

下位階層 ：FIA\_UAU.1 認証のタイミング

依存性 ：FIA\_UID.1 識別のタイミング

**FIA\_UAU.2.1** TSF は、その利用者を代行する他のTSF 仲介アクションを許可する前に、各利用者に認

証が成功することを要求しなければならない。

**FIA\_UID.2** アクション前の利用者識別

下位階層 ：FIA\_UID.1 識別のタイミング

依存性 ：なし

**FIA\_UID.2.1** TSF は、その利用者を代行する他のTSF 仲介アクションを許可する前に、各利用者に識

別が成功することを要求しなければならない。

**FMT\_MTD.1 TSF** データの管理

下位階層：なし

依存性： FMT\_SMR.1 セキュリティの役割

FMT\_SMF.1 管理機能の特定

**FMT\_MTD.1.1 TSF** は、**[**割付**: TSF** データのリスト**]**を**[**選択**:** デフォルト値変更、問い合わせ、改変、削除、消去、**[**割付**:** その他の操作**]]**する能力を**[**割付**:** 許可された識別された役割**]**に制限しなければならない。

* [割付: TSF データのリスト]：
* [選択: デフォルト値変更、問い合わせ、改変、削除、消去、[割付: その他の操作]]する能力を[割付: 許可された識別された役割]
* [割付: その他の操作]：
* [割付: 許可された識別された役割]：

**FMT\_SMF.1** 管理機能の特定

下位階層：なし

依存性： なし

**FMT\_SMF.1.1 TSF** は、以下の管理機能を実行することができなければならない。：**[**割付**: TSF** によって提供される管理機能のリスト**]**

* [割付: TSF によって提供される管理機能のリスト]：

**FMT\_SMR.1** セキュリティの役割

下位階層:なし

依存性: FIA\_UID.1 識別のタイミング

**FMT\_SMR.1.1 TSF** は、役割**[**割付**:** 許可された識別された役割**]**を維持しなければならない。

* [割付: 許可された識別された役割]：

**FMT\_SMR.1.2 TSF** は、利用者を役割に関連付けなければならない。

**FDP\_ITC.1** セキュリティ属性なし利用者データのインポート

下位階層: なし

依存性: [FDP\_ACC.1 サブセットアクセス制御、またはFDP\_IFC.1 サブセット情報フロー制御]

FMT\_MSA.3 静的属性初期化

**FDP\_ITC.1.1 TSF** は、**SFP** 制御下にある利用者データを**TOE** の外部からインポートするとき、[割付:アクセス制御SFP 及び/または情報フロー制御SFP]を実施しなければならない。

* [割付:アクセス制御SFP 及び/または情報フロー制御SFP]

**FDP\_ITC.1.2 TSF** は、**TOE** 外からインポートされるとき、利用者データに関連付けられたいかなるセキュリティ属性も無視しなければならない。

**FDP\_ITC.1.3 TSF** は、**TOE** 外部から**SFP** の下で制御される利用者データをインポートするとき、**[**割付**:**追加のインポート制御規則**]**の規則を実施しなければならない。

* [割付:追加のインポート制御規則]

**FPT\_PHP.3** 物理的攻撃への抵抗

下位階層:なし

依存性: なし

**FPT\_PHP.3.1 TSF** は、**SFR** が常に実施されるよう自動的に対応することによって、**[**割付**: TSF** 装置**/**エレメントのリスト**]**への**[**割付**:** 物理的な改ざんのシナリオ**]**に抵抗しなければならない。

* [割付: TSF 装置/エレメントのリスト]：
* [割付: 物理的な改ざんのシナリオ]：

|  |
| --- |
| FIA\_AFL.1 認証失敗時の取り扱い  FIA\_SOS.1 秘密の検証  FIA\_UAU.2 アクション前の利用者認証  FIA\_UID.2 アクション前の利用者識別  FMT\_MTD.1 TSFデータ管理  FMT\_SMF.1 管理機能の特定  FMT\_SMR.1 セキュリティの役割  FPT\_ITC.1 送信中のTSF間機密性  FPT\_PHP.3 物理的攻撃への抵抗 |